Parametrierliste für ________________________________

Hersteller  
der Anlage / Maschine


Schaltplanbezeichnung



Anlagenteil




Zeichnungsnummer
Hersteller


Erstellungsdatum



Betreiber / 
Endkunde


Zeichnungsnummer
Betreiber / Endkunde


Änderungsdatum



Parameter
Einstellung

OU1
Konfiguration für Ausgang 1


SP1
Schaltpunkt 1


nSP1
Fensterfunktion Schaltpunkt „nah“


FSP1
Fensterfunktion Schaltpunkt „fern“


OU2
Konfiguration für Ausgang 2


SP2
Schaltpunkt 2


nSP2
Fensterfunktion Schaltpunkt „nah“


FSP2
Fensterfunktion Schaltpunkt „fern“


ASP
Analogstartpunkt


AEP
Analogendpunkt


TEAC
Ausgaberate/Reproduzierbarkeit
rate=

dS1
Einschaltverzögerung für Ausgang 1


dr1
Ausschaltverzögerung für Ausgang 1


dS2
Einschaltverzögerung für Ausgang 2


dr2
Ausschaltverzögerung für Ausgang 2


dAP
Dämpfung des Messsignals


dis
Einstellung der Anzeige


Uni
Anzeigeeinheit


Parameter list for ________________________________

Manufacturer of the

plant/machine


Circuit diagram designation




Plant section




Drawing number

Manufacturer


Date of creation




Operator / end user




Drawing number

operator / end user


Date of modification




Parameters
Setting

OU1
Configuration for output 1


SP1
Switch point 1


nSP1
Window function switch point "near"


FSP1
Window function switch point "far"


OU2
Configuration for output 2


SP2
Switch point 2


nSP2
Window function switch point "near"


FSP2
Window function switch point "far"


ASP
Analogue start point


AEP
Analogue end point


TEAC
Sampling rate/repeatability
rate =

dS1
Switch-on delay for output 1


dr1
Switch-off delay for output 1


dS2
Switch-on delay for output 2


dr2
Switch-off delay for output 2


dAP
Damping of the signal measured


dis
Display setting


Uni
Display unit


Liste de paramétrage pour ________________________________

Fabricant de l'installation / de la machine  


Désignation du schéma électrique



Partie de l’installation


Numéro du schéma fabricant


Date de création



Opérateur / client final 


Numéro du schéma
opérateur / client final


Date de modification



Paramètres
Réglage

OU1
Configuration pour la sortie 1


SP1
Seuil 1


nSP1
Fonction fenêtre seuil " proche "


FSP1
Fonction fenêtre seuil " éloigné "


OU2 
Configuration pour la sortie 2


SP2 
Seuil 2


nSP2
Fonction fenêtre seuil " proche "


FSP2
Fonction fenêtre seuil " éloigné "


ASP
Valeur minimum de la sortie analogique


AEP
Valeur maximum de la sortie analogique


TEAC
Taux d'échantillonnage/répétabilité
taux =

dS1
Temporisation à l'enclenchement pour la sortie 1


dr1
Temporisation au déclenchement pour la sortie 1


dS2
Temporisation à l'enclenchement pour la sortie 2


dr2
Temporisation au déclenchement pour la sortie 2


dAP
Amortissement du signal de mesure


dis
Réglage des valeurs affichées


Uni
Unité d'affichage


