Parametrierliste für ________________________________

	Hersteller  
der Anlage / Maschine
	

	Schaltplanbezeichnung

	

	Hydraulik- / 
Pneumatikbezeichnung
	

	Zeichnungsnummer
Hersteller
	

	Erstellungsdatum

	


	Betreiber / 
Endkunde
	

	Zeichnungsnummer
Betreiber / Endkunde
	

	Änderungsdatum

	


	Parameter
	Einstellung

	SP1
	Schaltpunkt 1
	

	rP1
	Rückschaltpunkt 1
	

	OU1
	Konfiguration für Ausgang 1
	

	OU2
	Konfiguration für Ausgang 2
	

	SP2
	Schaltpunkt 2
	

	rP2
	Rückschaltpunkt 2
	

	ASP
	Analogstartpunkt
	

	AEP
	Analogendpunkt
	

	Uni
	Anzeigeeinheit
	

	SELd
	Anzeigemodus
	

	COF
	Nullpunkt-Kalibrierung (Calibration offset)
	

	dS1
	Einschaltverzögerung für den Ausgang 1
	

	dr1
	Ausschaltverzögerung für den Ausgang 1
	

	dS2
	Einschaltverzögerung für den Ausgang 2
	

	dr2
	Ausschaltverzögerung für den Ausgang 2
	

	FOU1
	Verhalten von Ausgang 1 im Falle eines internen Fehlers.
	

	FOU2
	Verhalten von Ausgang 2 im Falle eines internen Fehlers.
	

	P-n
	Schaltlogik (Ausgang 1)
	

	dAP
	Dämpfung für den Schaltausgang (OU1)
	

	dAA
	Dämpfung für den Analogausgang (OU2)
	

	diS
	Einstellung der Anzeige
	

	CP1
	Kalibrierpunkt 1
	

	CP2
	Kalibrierpunkt 2
	

	
	Elektronische Verriegelung aktiv
	ja                       nein 



Parameter list for ________________________________

	Manufacturer of the

plant/machine
	

	Circuit diagram designation


	

	Hydraulic/pneumatic

designation
	

	Drawing number

manufacturer
	

	Date of creation


	


	Operator / end user


	

	Drawing number

operator / end user
	

	Date of modification


	


	Parameter
	Setting

	SP1
	Switch-on point 1
	

	rP1
	Switch-off point 1
	

	OU1
	Configuration of output 1
	

	OU2
	Configuration of output 2
	

	SP2
	Switch-on point 2
	

	rP2
	Switch-off point 2
	

	ASP
	Analogue start point
	

	AEP
	Analogue end point
	

	Uni
	Display unit
	

	SELd
	Display mode
	

	COF
	Calibration offset
	

	dS1
	Switch-on delay for the output 1
	

	dr1
	Switch-off delay for the output 1
	

	dS2
	Switch-on delay for the output 2
	

	dr2
	Switch-off delay for the output 2
	

	FOU1
	Behaviour of output 1 in case of an internal fault.
	

	FOU2
	Behaviour of output 2 in case of an internal fault.
	

	P-n
	Output polarity (output 1)
	

	dAP
	Damping for the switching output (OU1)
	

	dAA
	Damping for the analogue output (OU2)
	

	diS
	Setting of the display
	

	CP1
	Calibration point 1
	

	CP2
	Calibration point 2
	

	
	Electronically locking active
	yes                       no 



Liste de paramétrage pour ________________________________

	Fabricant de l'installation / de la machine  
	

	Désignation du schéma électrique

	

	Désignation hydraulique / pneumatique
	

	Numéro du schéma fabricant
	

	Date de création

	


	Opérateur / client final 
	

	Numéro du schéma
opérateur / client final
	

	Date de modification

	


	Paramètres
	Réglage

	SP1
	Point de consigne haut 1
	

	rP1
	Point de consigne bas 1
	

	OU1
	Configuration pour la sortie 1
	

	OU2
	Configuration pour la sortie 2
	

	SP2
	Point de consigne haut 2
	

	rP2
	Point de consigne bas 2
	

	ASP
	Valeur minimum de la sortie analogique
	

	AEP
	Valeur maximum de la sortie analogique
	

	Uni
	Unité d'affichage
	

	SELd
	Mode d'affichage
	

	COF
	Calibrage du point zéro
	

	dS1
	Temporisation à l’enclenchement pour la sortie de commutation 1
	

	dr1
	Temporisation au déclenchement pour la sortie de commutation 1
	

	dS2
	Temporisation à l’enclenchement pour la sortie de commutation 2
	

	dr2
	Temporisation au déclenchement pour la sortie de commutation 2
	

	FOU1
	Comportement de la sortie 1 en cas d'un défaut interne.
	

	FOU2
	Comportement de la sortie 2 en cas d'un défaut interne.
	

	P-n
	Types des sorties (pnp / npn)
	

	dAP
	Amortissement (sorties de commutation)
	

	dAA
	Amortissement (sortie analogique)
	

	diS
	Réglage de l'afficheur
	

	CP1
	Point de calibrage 1
	

	CP2
	Point de calibrage 2
	

	
	Verrouillage électronique actif
	oui                       non 


