Parametrierliste für ________________________________

Hersteller  
der Anlage / Maschine


Schaltplanbezeichnung



Hydraulik- / 
Pneumatikbezeichnung


Zeichnungsnummer
Hersteller


Erstellungsdatum



Betreiber / 
Endkunde


Zeichnungsnummer
Betreiber / Endkunde


Änderungsdatum



Parameter
Einstellung

SP1
Schaltpunkt 1


rP1
Rückschaltpunkt 1


OU1
Konfiguration für Ausgang 1


SP2
Schaltpunkt 2


rP2
Rückschaltpunkt 2


OU2
Konfiguration für Ausgang 2






Uni
Anzeigeeinheit


dS1
Einschaltverzögerung für Ausgang 1


dr1
Ausschaltverzögerung für Ausgang 1


dS2
Einschaltverzögerung für Ausgang 2


dr2
Ausschaltverzögerung für Ausgang 2


dAP
Dämpfung für die Schaltausgänge


dis
Einstellung der Anzeige für PP2001



Elektronische Verriegelung aktiv
ja                       nein 

Parameter list for ________________________________

Manufacturer of the

plant/machine


Circuit diagram designation




Hydraulic/pneumatic

designation


Drawing number

manufacturer


Date of creation




Operator / end user




Drawing number

operator / end user


Date of modification




Parameter
Setting

SP1
Switch-on point 1


rP1
Switch-off point 1


OU1
Configuration of output 1


SP2
Switch-on point 2


rP2
Switch-off point 2


OU2
Configuration of output 2






Uni
Display unit


dS1
Switch-on delay for output 1


dr1
Switch-off delay for output 1


dS2
Switch-on delay for output 2


dr2
Switch-off delay for output 2


dAP
Damping for the switching outputs


dis
Setting of the display for PP2001



Electronically locking active
yes                       no

Liste de paramétrage pour ________________________________

Fabricant de l'installation / de la machine  


Désignation du schéma électrique



Désignation hydraulique / pneumatique


Numéro du schéma fabricant


Date de création



Opérateur / client final 


Numéro du schéma
opérateur / client final


Date de modification



Paramètres
Réglage

SP1
Point de consigne haut 1


rP1
Point de consigne bas 1


OU1
Configuration pour la sortie 1


SP2
Point de consigne haut 2


rP2
Point de consigne bas 2


OU2
Configuration pour la sortie 2






Uni
Unité d'affichage


dS1
Temporisation à l’enclenchement pour la sortie 1


dr1
Temporisation au déclenchement pour la sortie 1


dS2
Temporisation à l’enclenchement pour la sortie 2


dr2
Temporisation au déclenchement pour la sortie 2


dAP
Amortissement (sorties de commutation)


dis
Réglage de l'afficheur pour PP2001



Verrouillage électronique actif
oui                       non 

